[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=SYKAL	19.9.1NET
nan=Termomodernizacja budynku mieszkalnego
opn=2	0	2
prn=2	2	2	3	2	0	5
wk=0

[STRONA TYT]
ni=Wspólnota Mieszkaniowa
ai=58-302 Wałbrzych
nw=
aw=
nfn=PHU KAPINUS Piotr Kopinowski
afn=58-306 Wałbrzych, ul.Wrocławska 140                                                 tel./fax (074) 84-83-609
nb=Remont elewacji z zachowaniem aktualnego wyglądu bud.mieszkalno - usługowego
ab=ul. 11 Listopada 81 a-f, 58-302 Wałbrzych
br=BUDOWLANA
nk=Piotr Kopinowski

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=Robotnik budowlany
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0

[RMS ZEST 2]
ty=R	0
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=Izolacja pionowa z pianki poliuretanowej gr 5 cm
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=Mikroinwerter jednofazowy DC/AC o mocy 2250W w wykonaniu zewnętrznym zgodnie z parametrami okręslonymi w dokumentacji technicznej (kalkulacja własna)
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=Paneli Fotowoltaicznych o mocy 435Wp zgodnie z parametrami w dokumentacji projektowej (kalkulacja własna)
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=Parapet zewnętrzny granitowy, dł 0,6m, szer.40cm 
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=Parapet zewnętrzny granitowy, dł 0,7m, szer.40cm 
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=Parapet zewnętrzny granitowy, dł 0,7m, szer.45cm 
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=Parapet zewnętrzny granitowy, dł 0,9m, szer.40cm 
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=Parapet zewnętrzny granitowy, dł 1,0m, szer.40cm 
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=Parapet zewnętrzny granitowy, dł 1,1m, szer.40cm 
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=Parapet zewnętrzny granitowy, dł 1,2m, szer.40cm 
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=Parapet zewnętrzny granitowy, dł 1,2m, szer.45cm 
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=Parapet zewnętrzny granitowy, dł 1,4m, szer.40cm 
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=Parapet zewnętrzny granitowy, dł 1,9m, szer.40cm 
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=Płatki dekoracyjne (kalkulacja własna)
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=Rura spustoowa powlekana RAL9005 (Kalk. Własna)
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=Rynna dachowa półokrągła z blachy powlekanej RAL9005 fi150mm (kalk. własna)
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=Sikafloor- 156 żywica gruntująca (Kalkulacja własna)
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=Skrzydła drzwiowe wejściowe szklone o pow 4,186m2
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=Zawór odcinający V5001S Kombi-S HONEYWELL 3/4"
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=siatka zbrojeniowa z włókna szklanego
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=zaślepki z tworzywa sztucznego
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=środek gruntujący Sto-Putzgrunt
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=środek gruntujący wzmacniający podłoże
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=Płyty granitowe z granit strzegomskiego plomieniowanego na wymiar gr 3cm - kalkulacja własna
id=0000099 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=Eleemnty montażowe, klamry, śruby do montazu paneli PV
id=0010011 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=Końcówka kablowa miedz do zapras MC4 6mm2
id=0101010 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=Końcówka AC do inwertera - systemowa (ANALOGIA)
id=0110011 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=Profil aluminiowy 40x40 do monażu paneli 240cm
id=0110011 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=Konstrukcja wsporcza aluminiowa systemowa pod moduły fotowoltaiczne, dach skośny, blacha - kalakulacja własna
id=1001010 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=Wazelina techniczna
id=1031199 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=Elementy konstrukcji balastowej - kalkulacja własna
id=1111011 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=Podkłady gumowe pod ciężarki - bloczki betonowe - kalkulacja własna
id=1111111 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=Blacha OC 0,5
id=1120301 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=Drut stal ciągn żarzony CZ fi 3,0
id=1120634 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60
id=1200218 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=Balustrady stal balkonowe
id=1320000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 42]
ty=M	0
na=Ościeżnica drzwiowa stalowa FD1w
id=1324607 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 43]
ty=M	0
na=Gwoździe stolarskie
id=1330899 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=Lina okrąg stal OC 1x19 fi 22
id=1331208 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=Haki budowlane
id=1341999 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=Uchwyty do rur spustowych
id=1342999 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=Uchwyty do rynien
id=1343099 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=Dyble stalowe
id=1344130 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=Kwas solny techniczny 5%
id=1411301 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=Pianka poliuretanowa
id=1470999 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 51]
ty=M	0
na=Środek do betonu Superplastyfikator BG97
id=1480223 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=Farby ftalowe do gruntowania
id=1512000 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=Farby ftalowe nawierzch og stosowania
id=1512299 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 54]
ty=M	0
na=Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn
id=1518120 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych
id=1530411 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=Masa klejowa do plytek ceram ATLAS uelas
id=1552602 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=Płyta styropianowa EPS 10 cm
id=1562507 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=Płyta styropianowa EPS 50 grub 15 cm
id=1562519 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=Płyta styropianowa EPS 100 grub 20 cm (Analogia) 
id=1562539 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=Dyble plastikowe
id=1565620 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=Piaski do betonów
id=1601099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 62]
ty=M	0
na=Piaski do zapraw i wypraw
id=1601199 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 63]
ty=M	0
na=Piaski do zapraw i wypraw
id=1601199 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 64]
ty=M	0
na=Żwiry wielofrakcyjne
id=1601410 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 65]
ty=M	0
na=Cement portlandzki zwykły 35
id=1700310 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=Cementy portlandzkie z dodat 25
id=1700400 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 67]
ty=M	0
na=Wapno hydratyzowane
id=1720299 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 68]
ty=M	0
na=Gips budowlany szpachlowy
id=1740110 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 69]
ty=M	0
na=Pustaki Uni-A 18,8x18,8x18,8
id=1801300 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 70]
ty=M	0
na=Bloczek betonowy 38x24x12cm M15 (analogia)
id=2285003 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 71]
ty=M	0
na=Lepiki asfaltowe na gorąco
id=2302000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 72]
ty=M	0
na=Roztwory asfaltowe do gruntowania
id=2302300 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 73]
ty=M	0
na=Granulat z wełny mineralnej gr 15cm
id=2310499 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 74]
ty=M	0
na=Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT
id=2351101 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 75]
ty=M	0
na=Zaprawa klej do styrop ATLAS STOPTER K20
id=2351121 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 76]
ty=M	0
na=Tynk silikatowy StoSil K (APK)
id=2351361 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 77]
ty=M	0
na=Siatka zbrojąca #8 o oczkach 200x200
id=2352705 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 78]
ty=M	0
na=Siatka zbrojąca stalowa #4mm o oczkach 200x200mm (ANALOGIA)
id=2352705 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 79]
ty=M	0
na=Beton żwirowy B-20 (C12/15 na stropie)
id=2370650 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 80]
ty=M	0
na=Zaprawy wapienne
id=2380800 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 81]
ty=M	0
na=Zaprawy cementowo-wapienne
id=2380810 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 82]
ty=M	0
na=Zaprawa cementowo-wapienna M-3
id=2380813 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 83]
ty=M	0
na=Zaprawy cementowe
id=2380820 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 84]
ty=M	0
na=Zaprawa cementowa M-7
id=2380823 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 85]
ty=M	0
na=Masa do spoinowania ATLAS kolorowa
id=2381899 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 86]
ty=M	0
na=Płytki z granitogresu GRES 40x40
id=2521009 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 87]
ty=M	0
na=Bale iglaste obrzynane kl.2
id=2600010 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 88]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2
id=2602002 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 89]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3
id=2602003 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 90]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3
id=2602013 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 91]
ty=M	0
na=Skrzydła drzw wewn wejść ppoż konfekc
id=2729060 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 92]
ty=M	0
na=Drzwi balkonowe zespolone konf
id=2759001 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 93]
ty=M	0
na=Okna zespolone konfekcjonowane do 1 m2
id=2759005 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 94]
ty=M	0
na=Płyty rusztow pomostowe robocze
id=2760100 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 95]
ty=M	0
na=Ćwierćwałki
id=2762099 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 96]
ty=M	0
na=Płyty wiórowo-cementowe
id=2790399 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 97]
ty=M	0
na=Siatki z włókna szklanego
id=3901199 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 98]
ty=M	0
na=Papier ścierny
id=3920199 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 99]
ty=M	0
na=Woda przemysłowa
id=3930000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 100]
ty=M	0
na=Woda przemysłowa
id=3930000 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 101]
ty=M	0
na=Drewno opałowe szczapy
id=3950199 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 102]
ty=M	0
na=Nypel mosiężny nr 4243g fi 22*3/4"
id=5312423 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 103]
ty=M	0
na=Śrubunek mosiężny nr 3330 fi 3/4"
id=5312704 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 104]
ty=M	0
na=Zawór regulacyjny podpionowy ASV-P fi 20
id=5733602 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 105]
ty=M	0
na=Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8
id=6801502 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 106]
ty=M	0
na=Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką
id=6801599 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 107]
ty=M	0
na=Płyta gumowa zwykła g=5 mm
id=6820205 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 108]
ty=M	0
na=Wyłącznik nadprąd 3-bieg S 193 C25A
id=7010773 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 109]
ty=M	0
na=Wyłączniki różnicowo-prądowe P 300
id=7010999 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 110]
ty=M	0
na=Odgałęźnik w obudowie metal 5x4 mm2
id=7430802 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 111]
ty=M	0
na=Odgałęźnik w obudowie metal 5x6 mm2
id=7430803 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 112]
ty=M	0
na=Wspornik ścienny dla pręta fi 6-8
id=7470011 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 113]
ty=M	0
na=Wsporniki do instalacji odgromowej
id=7470099 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 114]
ty=M	0
na=Złącze kontrolne
id=7470303 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 115]
ty=M	0
na=Uziom pręt ze stali miedziow fi 14,2 1,5m
id=7470402 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 116]
ty=M	0
na=Złączka do uziemień prętowych fi 17,2
id=7470503 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 117]
ty=M	0
na=Wiertło stalowe
id=7470803 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 118]
ty=M	0
na=Iglica odgromowa IO-2,5
id=7470902 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 119]
ty=M	0
na=Opaska kablowa OKI
id=7530111 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 120]
ty=M	0
na=Przewód miedziany LgY 6,0 - 750V
id=8020606 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 121]
ty=M	0
na=Kabel miedziany YKY 5x2,5  - 1kV
id=8051362 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 122]
ty=M	0
na=Kabel miedziany YKY 5x4    - 1kV
id=8051363 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 123]
ty=M	0
na=Korytko kablowe K-218/2000 U-581
id=8410203 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 124]
ty=M	0
na=Bednarka stalowa ocynkowana 25x4
id=8440006 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 125]
ty=M	0
na=Pręt stalowy ocynkowany fi 7
id=8440106 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 126]
ty=M	0
na=Pręt stalowy ocynkowany fi 8
id=8440107 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 127]
ty=M	0
na=Kołki stalowe do wstrzeliwania
id=8441599 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 128]
ty=M	0
na=Naboje do pistoletu
id=8441699 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 129]
ty=M	0
na=Kołki rozporowe plastikowe
id=8462699 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 130]
ty=M	0
na=Sikafloor- 400N Elastic+ (Analogia)
id=8800160 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 131]
ty=M	0
na=Sikafloor- 410(Analogia)
id=8800160 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 132]
ty=S	0
na=rusztowania ramowe elewacyjne
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 133]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy do 5 t
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 134]
ty=S	0
na=środek transportowy
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 135]
ty=S	0
na=Prace Dźwigowe (transport paneli i konstrukcji na dach)
id=31000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 136]
ty=S	0
na=Żuraw samochodowy (1)
id=31100 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 137]
ty=S	0
na=Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg
id=34312 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 138]
ty=S	0
na=Wyciąg
id=34513 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 139]
ty=S	0
na=Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg
id=35111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 140]
ty=S	0
na=Środek transportowy (1)
id=39000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 141]
ty=S	0
na=Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)
id=39116 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 142]
ty=S	0
na=Samochód skrzyniowy (1)
id=39500 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 143]
ty=S	0
na=Samochód dostawczy 0,9 Mg
id=39511 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 144]
ty=S	0
na=Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)
id=39521 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 145]
ty=S	0
na=Środek transp z urządzeniem pogrążającym
id=39940 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 146]
ty=S	0
na=Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg
id=39972 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 147]
ty=S	0
na=Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d
id=43211 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 148]
ty=S	0
na=Agregat tynkarski 1,1-3 m3/h
id=46212 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 149]
ty=S	0
na=Rusztowania rurowe pow 100 m2
id=48100 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 150]
ty=S	0
na=Spawarka wirująca 300 A
id=72111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 151]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy
id=	3
jm=%	147
ce=0

[ELEMENT 1]
na=Remont elewacji

[ELEMENT 2]
na=Rusztowania i roboty przygotowawcze

[POZYCJA]
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m
pd=		KNKB 002-15-02-03-00
ob=3910
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.6246
np=0

[RMS 39]
nz=0.009
np=1

[RMS 45]
nz=0.012
np=1

[RMS 87]
nz=0.00001
np=1

[RMS 88]
nz=0.00019
np=1

[RMS 89]
nz=0.00002
np=1

[RMS 94]
nz=0.0154
np=1

[RMS 96]
nz=0.005
np=1

[RMS 149]
nz=0.177
np=0

[RMS 151]
nz=1
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Czas pracy rusztowania
pd=		RUSZ 48100
ob=859
jm=m-g	148
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 149]
nz=1
np=0

[POZYCJA]
na=Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
pd=		KNR AT-05 1663-01
ob=245
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.53
np=1

[RMS 24]
nz=1
np=1

[RMS 26]
nz=1
np=1

[RMS 132]
nz=0.13
np=1

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
pd=		KNR AT-05 1663-04
ob=3660
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.0262
np=1

[RMS 24]
nz=0.0558
np=1

[RMS 25]
nz=1
np=1

[RMS 26]
nz=0.0558
np=1

[RMS 132]
nz=0.0062
np=1

[RMS 151]
nz=1
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zabezpieczenie stolarki folią
pd=		KNR 19-01 0832-04
ob=580
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.69
np=1

[RMS 22]
nz=1.1
np=1

[RMS 23]
nz=0.007
np=1

[RMS 151]
nz=0.04
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Demontaż anten ,urządzeń wentylacyjnych oraz pozostałych drobnych elementów
pd=		kal.indw.
ob=1
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 2]
nz=20
np=1

[POZYCJA]
na=Odbicie płytek na cokołach na balkonach (ANALOGIA)
pd=		KNR 401-08-12-02-00
ob=164
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.25
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.79
np=0

[RMS 49]
nz=0.029
np=1

[RMS 151]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie posadzek z płytek na balkonach(ANALOGIA)
pd=		KNR 401-08-11-07-00
ob=220
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.92
np=0

[POZYCJA]
na=Zerwanie warstwy wyrównawczej na balkonach (ANALOGIA)
pd=		KNR 401-08-04-07-00
ob=290
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie izolacji z papy z płyty balkonowej (ANALOGIA)
pd=		KNR 404-05-09-03-00
ob=290
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.41
np=0

[POZYCJA]
na=Skucie warstwy spadkowej betonowej z balkonów (przyjęto średnio gr. 5cm)  (290x0,05=14,5m3)
pd=		WKNR W401-02-12-01-00
ob=14.5
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=13.8
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie obróbek blacharskich, parapetów, balustrady,okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 
pd=		KNR 4-01 0535-08
ob=400
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.3
np=1

[POZYCJA]
na=Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow ponad 5 m2
pd=		KNR 401-07-01-06-00
ob=3415
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.41
np=0

[POZYCJA]
na=Odbicie na ścianach cokołów tynków cementowych o pow ponad 5 m2 (przyjęto szacunkowo 20% całości)
pd=		KNR 401-07-01-06-00
ob=240
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.41
np=0

[POZYCJA]
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość do 1 km
pd=		KNR 4-01 0108-19
ob=105.8
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=2.13
np=1

[RMS 133]
nz=1.23
np=1

[POZYCJA]
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km (przyjęto 4km)
pd=		KNR 4-01 0108-20
ob=317.4
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=4
wm=4
ws=4

[RMS 133]
nz=0.04
np=1

[POZYCJA]
na=Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej 
pd=		KNR 404-08-15-03-00
ob=400
jm=kg	033
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0039
np=0

[RMS 44]
nz=0.0268
np=1

[RMS 151]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Składowanie/utylizacja gruzu (kalkulacja własna)
pd=		CEN 000-00-00-00-00
ob=105.8
jm=m3	060
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[POZYCJA]
na=Wywiezienie złomu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem (Analogia)
pd=		CEN 404-11-01-03-00
ob=8
jm=m3	060
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[POZYCJA]
na=Dodatek za dalszy 1 km wywozu złomu samochodem dostawczym - krotność 3. (ANALOGIA)
pd=		CEN 404-11-01-06-00
ob=24
jm=m3	060
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[POZYCJA]
na=Przygotowanie starego podłoża  oczyszczenie z luźnych kruszyn tynku i  mechaniczne zmycie 
pd=		KNR 0-23 2611-01
ob=3910
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.272
np=1

[ELEMENT 2]
na=Elewacja

[POZYCJA]
na=Gruntowanie tynków ścian pod siatkę zbrojeniową wzmacniającą 
pd=		KNR 0-33 0124-01
ob=3910
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.083
np=1

[RMS 28]
nz=0.3
np=1

[RMS 134]
nz=0.0004
np=1

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie scian z cegly plytami styropianowymi gr. 10cm (ANALOGIA)
pd=		KNR 202-26-14-02-61
ob=445
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=3.1624
np=0

[RMS 57]
nz=1.055
np=1

[RMS 60]
nz=4.16
np=1

[RMS 74]
nz=0.2
np=1

[RMS 75]
nz=10.03
np=1

[RMS 97]
nz=1.135
np=1

[RMS 139]
nz=0.0298
np=0

[RMS 140]
nz=0.0276
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie scian z cegly plytami styropianowymi gr. 15cm (ANALOGIA)
pd=		KNR 202-26-14-02-61
ob=3455
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=3.1624
np=0

[RMS 58]
nz=1.055
np=1

[RMS 60]
nz=4.16
np=1

[RMS 74]
nz=0.2
np=1

[RMS 75]
nz=10.03
np=1

[RMS 97]
nz=1.135
np=1

[RMS 139]
nz=0.0298
np=0

[RMS 140]
nz=0.0276
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pozioma z plyt styropianowych od spodu konstrukcji na lepiku gr 20 cm  Izolacja podcieni (Analogia)
pd=		KNR 202-06-09-05-00
ob=60
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.7336
np=0

[RMS 59]
nz=1.05
np=1

[RMS 71]
nz=2
np=1

[RMS 72]
nz=0.3
np=1

[RMS 101]
nz=3.2
np=1

[RMS 137]
nz=0.0077
np=0

[RMS 140]
nz=0.0127
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie scian plytami styropianowymi, przyklejenie siatki od spodu konstrukcji (Izolacja poscieni) (ANALOGIA)
pd=		KNR 202-26-12-07-60
ob=60
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.382
np=0

[RMS 75]
nz=4
np=1

[RMS 97]
nz=1.643
np=1

[RMS 139]
nz=0.007
np=0

[RMS 140]
nz=0.0052
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pionowa z pianki poliuretanowej gr 5 cm
pd=		 000-00-00-00-00
ob=10
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1
np=0

[RMS 3]
nz=1
np=1

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie warstwy pośredniej
pd=		KNR 0-33 0124-01
ob=3910
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.083
np=1

[RMS 27]
nz=0.3
np=1

[RMS 134]
nz=0.0004
np=1

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Tynki sylikatowe o strukturze baranek StoSil Ap uziarnienie 1,5 mm  RAL0005500
pd=		KNR 202-25-26-02-00
ob=1444
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.394
np=0

[RMS 76]
nz=2.4
np=1

[RMS 139]
nz=0.0049
np=0

[RMS 140]
nz=0.0068
np=0

[POZYCJA]
na=Tynki sylikatowe o strukturze baranek StoSil Ap uziarnienie 1,5 mm  RAL0008500
pd=		KNR 202-25-26-02-00
ob=1925
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.394
np=0

[RMS 76]
nz=2.4
np=1

[RMS 139]
nz=0.0049
np=0

[RMS 140]
nz=0.0068
np=0

[POZYCJA]
na=Tynki sylikatowe o strukturze baranek StoSil Ap uziarnienie 1,5 mm  RAL0004000
pd=		KNR 202-25-26-02-00
ob=257
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.394
np=0

[RMS 76]
nz=2.4
np=1

[RMS 139]
nz=0.0049
np=0

[RMS 140]
nz=0.0068
np=0

[POZYCJA]
na=Tynki sylikatowe o strukturze baranek StoSil Ap uziarnienie 1,5 mm  RAL1405060
pd=		KNR 202-25-26-02-00
ob=86
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.394
np=0

[RMS 76]
nz=2.4
np=1

[RMS 139]
nz=0.0049
np=0

[RMS 140]
nz=0.0068
np=0

[POZYCJA]
na=Tynki sylikatowe o strukturze baranek StoSil Ap uziarnienie 1,5 mm  RAL0707080
pd=		KNR 202-25-26-02-00
ob=70
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.394
np=0

[RMS 76]
nz=2.4
np=1

[RMS 139]
nz=0.0049
np=0

[RMS 140]
nz=0.0068
np=0

[POZYCJA]
na=Tynki sylikatowe o strukturze baranek StoSil Ap uziarnienie 1,5 mm  RAL2406040
pd=		KNR 202-25-26-02-00
ob=128
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.394
np=0

[RMS 76]
nz=2.4
np=1

[RMS 139]
nz=0.0049
np=0

[RMS 140]
nz=0.0068
np=0

[POZYCJA]
na=Montaż zdemontowanych  drobnych elem.(wsporniki ,anteny,szafki ,klimatyzatory,reklamy itp.  itp.)
pd=		kal.inw.
ob=1
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 2]
nz=80
np=1

[POZYCJA]
na=Obróbki krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej szer 0,50 mm RAL7016
pd=		WKNR W202-05-14-03-00
ob=248
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.76
np=0

[RMS 38]
nz=5.01
np=1

[RMS 40]
nz=0.028
np=1

[RMS 129]
nz=8.6
np=1

[RMS 140]
nz=0.0069
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przygotowanie podloza przez oczyszczenie i zmycie
pd=		KNR 202-26-08-01-50
ob=290
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.28482
np=0

[POZYCJA]
na=Warstwa spadkowa z betonu B-20 5-3cm zbrojona siatką #4 (ANALOGIA) (290*0,04=11,6m3)
pd=		KNR 202-11-01-02-06
ob=11.6
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=6.23
np=0

[RMS 51]
nz=5
np=1

[RMS 78]
nz=7
np=1

[RMS 79]
nz=1.02
np=1

[RMS 137]
nz=1.53
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Jastrych żywiczny samonośny o grubości 20mm
pd=		KNR C003-06-17-04-00
ob=290
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.73
np=0

[RMS 19]
nz=0.5
np=1

[RMS 130]
nz=0.7
np=1

[RMS 138]
nz=0.01
np=0

[RMS 142]
nz=0.01
np=0

[POZYCJA]
na=Sikafloor 410 żwyica wierzchnia bezbarwna z płatkami dekaracyjnymi (Analogia)
pd=		KNR C003-06-17-04-00
ob=290
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.73
np=0

[RMS 16]
nz=1
np=1

[RMS 131]
nz=0.3
np=1

[RMS 138]
nz=0.01
np=0

[RMS 142]
nz=0.01
np=0

[POZYCJA]
na=Balustardy z pochwytem stalowym balkonowa prosta Stal nierdzewna (ANALOGIA)
pd=		CEN 002-12-01-04-00
ob=281
jm=metr	040
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[POZYCJA]
na=Okna zespolone 1-dzielne o pow do 0,4 m2 w budynkach mieszkalnych, konfekcjonowane- okna w piwnicy  (0,75x0,45)x8szt +(0,50x0,60)x1szt = 3,00m2
pd=		KNR 202-10-01-02-00
ob=3
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=7.812
np=0

[RMS 43]
nz=0.03
np=1

[RMS 48]
nz=4
np=1

[RMS 50]
nz=0.098
np=1

[RMS 93]
nz=1
np=0

[RMS 95]
nz=9.45
np=1

[RMS 137]
nz=0.07
np=0

[RMS 140]
nz=0.1
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Okna zespolone 1-dzielne o pow do 0,5 mr w budynkach mieszkalnych, konfekcjonowane- okna w piwnicy (1,0x0,5)x2szt + (0,8x0,6)x6szt =3,88m2
pd=		KNR 202-10-01-03-00
ob=3.88
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=6
np=0

[RMS 43]
nz=0.03
np=1

[RMS 48]
nz=6
np=1

[RMS 50]
nz=0.098
np=1

[RMS 93]
nz=1
np=0

[RMS 95]
nz=8.16
np=1

[RMS 137]
nz=0.06
np=0

[RMS 140]
nz=0.09
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Okna zespolone 1-dzielne o pow do 1,0 mr w budynkach mieszkalnych, konfekcjonowane- okna w piwnicy (1,1x0,7)x2szt + (1,3x0,7)x1szt = 2,45m2
pd=		KNR 202-10-01-05-00
ob=2.45
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=3.518
np=0

[RMS 43]
nz=0.03
np=1

[RMS 48]
nz=8
np=1

[RMS 50]
nz=0.053
np=1

[RMS 93]
nz=1
np=0

[RMS 95]
nz=5.34
np=1

[RMS 137]
nz=0.04
np=0

[RMS 140]
nz=0.05
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Okna częściowo otwierane w korytarzu (0,90x2,40)x4szt + (0,56x2,40)x44 szt + (0,56x1,10)x8szt =72,71m2 Analogia
pd=		KNR 202-10-01-09-00
ob=72.71
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=2.628
np=0

[RMS 43]
nz=0.02
np=1

[RMS 48]
nz=10
np=1

[RMS 50]
nz=0.049
np=1

[RMS 92]
nz=1
np=0

[RMS 95]
nz=4.17
np=1

[RMS 137]
nz=0.03
np=0

[RMS 140]
nz=0.04
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Oscieznice stalowe 
pd=		KNR 202-10-16-03-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.152
np=0

[RMS 42]
nz=1
np=1

[RMS 52]
nz=0.09
np=1

[RMS 53]
nz=0.102
np=1

[RMS 55]
nz=0.045
np=1

[RMS 98]
nz=0.06
np=1

[RMS 137]
nz=0.03
np=0

[RMS 140]
nz=0.02
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Skrzydła drzwiowe wejściowe szklone o pow 4,186 m2 (Kalkulacja wg oferty)
pd=		 000-00-00-00-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.10084
np=0

[RMS 20]
nz=1
np=1

[RMS 137]
nz=0.02
np=0

[RMS 140]
nz=0.03
np=0

[POZYCJA]
na=Skrzydla drzwiowe wejsciowe przeciwpozarowe (1,1x2,2 + 1,1x2,1 =4,73m2)
pd=		KNR 202-10-19-09-00
ob=4.73
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.419
np=0

[RMS 91]
nz=1
np=0

[RMS 137]
nz=0.02
np=0

[RMS 140]
nz=0.03
np=0

[POZYCJA]
na=Parapety zewnętrzne z granitu, dł. 1,2m, szer. 45cm (Analogia)
pd=		KSNR S002-12-01-07-00
ob=19
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.21
np=0

[RMS 13]
nz=1
np=1

[RMS 144]
nz=0.002
np=0

[RMS 151]
nz=5.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Parapety zewnętrzne z granitu, dł. 0,7m, szer. 45cm (Analogia)
pd=		KSNR S002-12-01-07-00
ob=6
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.21
np=0

[RMS 8]
nz=1
np=1

[RMS 144]
nz=0.002
np=0

[RMS 151]
nz=5.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Parapety zewnętrzne z granitu, dł. 1,9m, szer. 40cm (Analogia)
pd=		KSNR S002-12-01-07-00
ob=19
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.21
np=0

[RMS 15]
nz=1
np=1

[RMS 144]
nz=0.002
np=0

[RMS 151]
nz=5.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Parapety zewnętrzne z granitu, dł. 1,2m, szer. 40cm (Analogia)
pd=		KSNR S002-12-01-07-00
ob=105
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.21
np=0

[RMS 12]
nz=1
np=1

[RMS 144]
nz=0.002
np=0

[RMS 151]
nz=5.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Parapety zewnętrzne z granitu, dł. 1,0m, szer. 40cm (Analogia)
pd=		KSNR S002-12-01-07-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.21
np=0

[RMS 10]
nz=1
np=1

[RMS 144]
nz=0.002
np=0

[RMS 151]
nz=5.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Parapety zewnętrzne z granitu, dł. 0,7m, szer. 40cm (Analogia)
pd=		KSNR S002-12-01-07-00
ob=162
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.21
np=0

[RMS 7]
nz=1
np=1

[RMS 144]
nz=0.002
np=0

[RMS 151]
nz=5.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Parapety zewnętrzne z granitu- okno piwniczne, dł. 0,6m, szer. 40cm (Analogia)
pd=		KSNR S002-12-01-07-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.1
np=0

[RMS 6]
nz=1
np=1

[RMS 144]
nz=0.002
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Parapety zewnętrzne z granitu- okno piwniczne, dł. 0,9m, szer. 40cm (Analogia)
pd=		KSNR S002-12-01-07-00
ob=14
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.1
np=0

[RMS 9]
nz=1
np=1

[RMS 144]
nz=0.002
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Parapety zewnętrzne z granitu- okno piwniczne, dł. 1,1m, szer. 40cm (Analogia)
pd=		KSNR S002-12-01-07-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.1
np=0

[RMS 11]
nz=1
np=1

[RMS 144]
nz=0.002
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Parapety zewnętrzne z granitu- okno piwniczne, dł. 1,2m, szer. 40cm (Analogia)
pd=		KSNR S002-12-01-07-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.1
np=0

[RMS 12]
nz=1
np=1

[RMS 144]
nz=0.002
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Parapety zewnętrzne z granitu- okno piwniczne, dł. 1,4m, szer. 40cm (Analogia)
pd=		KSNR S002-12-01-07-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.1
np=0

[RMS 14]
nz=1
np=1

[RMS 144]
nz=0.002
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Remont kominów i włazów istniejących

[POZYCJA]
na=Przecieranie tynku cementowo-wapiennego kat II/III na kominach dachów płaskich
pd=		KNR 401-07-35-05-00
ob=80
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.44
np=0

[RMS 63]
nz=5.7
np=1

[RMS 66]
nz=1.2
np=1

[RMS 67]
nz=1.4
np=1

[RMS 68]
nz=1.4
np=1

[RMS 90]
nz=10.6
np=1

[RMS 100]
nz=6.4
np=1

[RMS 137]
nz=0.01
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Tynki sylikatowe o strukturze baranek StoSil Ap uziarnienie 1,5 mm
pd=		KNR 202-25-26-02-00
ob=80
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.394
np=0

[RMS 76]
nz=2.4
np=1

[RMS 139]
nz=0.0049
np=0

[RMS 140]
nz=0.0068
np=0

[POZYCJA]
na=Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji RAL0005500
pd=		KNR 401-12-04-03-00
ob=80
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.147
np=0

[RMS 54]
nz=0.303
np=1

[RMS 151]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Rozbiórka istniejącego pokrycia

[POZYCJA]
na=Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku
pd=		KNR 401-05-35-04-00
ob=140
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.15
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku
pd=		KNR 401-05-35-06-00
ob=208
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.11
np=0

[ELEMENT 2]
na=Izolacje połaci dachowych

[POZYCJA]
na=Izolacja granulatem wełny mineralnej (Analogia)
pd=		KNR 202-06-13-06-00
ob=1153
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.1634
np=0

[RMS 73]
nz=1
np=1

[RMS 137]
nz=0.0059
np=0

[RMS 140]
nz=0.0089
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Obróbki w połaci dachowej i orynnowanie

[POZYCJA]
na=Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej RAL9005 fi 150mm (ANALOGIA)
pd=		KNR 202-05-08-04-00
ob=140
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.6814
np=0

[RMS 18]
nz=1.05
np=1

[RMS 40]
nz=0.021
np=1

[RMS 47]
nz=2
np=1

[RMS 137]
nz=0.002
np=0

[RMS 140]
nz=0.0035
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej RAL9005 fi 120mm
pd=		KNR 202-05-10-03-00
ob=208
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.8724
np=0

[RMS 17]
nz=1.05
np=1

[RMS 40]
nz=0.023
np=1

[RMS 46]
nz=0.33
np=1

[RMS 140]
nz=0.0028
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Remont schodów i spocznika przed bramą A, B, C

[POZYCJA]
na=Odbicie płytek na cokołach na balkonach (ANALOGIA)
pd=		KNR 401-08-12-02-00
ob=14
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.25
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.79
np=0

[RMS 49]
nz=0.029
np=1

[RMS 151]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie posadzek z płytek na spoczniku (wiatrołapie)(ANALOGIA)
pd=		KNR 401-08-11-07-00
ob=16
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.92
np=0

[POZYCJA]
na=Zerwanie warstwy wyrównawczej na schodach i socznikach
pd=		KNR 401-08-04-07-00
ob=20
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[POZYCJA]
na=Obróbki krawędzi spoczników z blachy ocynkowanej szer 0,50 mm
pd=		WKNR W202-05-14-03-00
ob=12
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.76
np=0

[RMS 38]
nz=5.01
np=1

[RMS 40]
nz=0.028
np=1

[RMS 129]
nz=8.6
np=1

[RMS 140]
nz=0.0069
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przygotowanie podloza przez oczyszczenie i zmycie
pd=		KNR 202-26-08-01-50
ob=30
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.28482
np=0

[POZYCJA]
na=Warstwa spadkowa z betonu B-20 16cm zbrojona siatką #8mm (ANALOGIA) spocznik i wiatrołap(30*0,16=4,8m3)
pd=		KNR 202-11-01-02-06
ob=4.8
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=6.23
np=0

[RMS 77]
nz=7
np=1

[RMS 79]
nz=1.02
np=1

[RMS 137]
nz=1.53
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Jastrych żywiczny samonośny o grubości 20mm
pd=		KNR C003-06-17-04-00
ob=30
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.73
np=0

[RMS 19]
nz=0.5
np=1

[RMS 130]
nz=0.7
np=1

[RMS 138]
nz=0.01
np=0

[RMS 142]
nz=0.01
np=0

[POZYCJA]
na=Sikafloor 410 żwyica wierzchnia bezbarwna (Analogia)
pd=		KNR C003-06-17-04-00
ob=30
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.73
np=0

[RMS 16]
nz=1
np=1

[RMS 131]
nz=0.3
np=1

[RMS 138]
nz=0.01
np=0

[RMS 142]
nz=0.01
np=0

[POZYCJA]
na=Balustardy z pochwytem stalowym balkonowa prosta Stal nierdzewna (ANALOGIA)
pd=		CEN 002-12-01-04-00
ob=18
jm=metr	040
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[POZYCJA]
na=Posadzki jednobarwne o pow do 10 mr z plytek GRES 40x40 na zaprawie ATLAS grub 5 mm (posadzki w wiatrołapie bramy A i B)
pd=		KNR 202-28-05-06-00
ob=14
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.403
np=0

[RMS 56]
nz=7.22
np=1

[RMS 85]
nz=0.2
np=1

[RMS 86]
nz=1.04
np=1

[RMS 137]
nz=0.03
np=0

[RMS 140]
nz=0.04
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Oblozenie schodów i spoczników plytkami prefabrykowanymi granitowymi z płomieniowanego szarego granitu strzegomskiego gr 3cm (Bramy A, B, C)
pd=		KNR 202-11-09-02-00
ob=37
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.9195
np=0

[RMS 29]
nz=1
np=1

[RMS 83]
nz=0.0158
np=1

[RMS 137]
nz=0.0933
np=0

[RMS 140]
nz=0.0512
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Oblozenie podstopni plytkami prefabrykowanymi granitowymi z płomieniowanego szarego granitu strzegomskiego gr 2cm (Bramy A, B, C)
pd=		KNR 202-11-09-02-00
ob=12.6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.9195
np=0

[RMS 29]
nz=1
np=1

[RMS 83]
nz=0.0158
np=1

[RMS 137]
nz=0.0933
np=0

[RMS 140]
nz=0.0512
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Remont ścian wejeściowych wiatrołapów A i B

[POZYCJA]
na=Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
pd=		KNR 401-03-49-02-00
ob=1.6
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=7.27
np=0

[POZYCJA]
na=Sciany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z pustaków Uni grub 19 cm na zaprawie cem-wapiennej M-3
pd=		KNR 202-01-10-01-02
ob=8
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.87
np=0

[RMS 69]
nz=25.6
np=1

[RMS 82]
nz=0.033
np=1

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Tynk na scianach i slupach kategorii III wykonany recznie transport mechaniczny
pd=		KNR 202-08-02-02-00
ob=8
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.5637
np=0

[RMS 80]
nz=0.0028
np=1

[RMS 81]
nz=0.0231
np=1

[RMS 148]
nz=0.0531
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na ścianach
pd=		KNR 401-07-13-01-00
ob=16
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.37
np=0

[RMS 63]
nz=5
np=1

[RMS 67]
nz=1.1
np=1

[RMS 68]
nz=1.4
np=1

[RMS 100]
nz=6.4
np=1

[RMS 137]
nz=0.01
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na stropach
pd=		KNR 401-07-13-02-00
ob=15
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.55
np=0

[RMS 63]
nz=5
np=1

[RMS 67]
nz=1.1
np=1

[RMS 68]
nz=1.4
np=1

[RMS 100]
nz=6.4
np=1

[RMS 137]
nz=0.01
np=0

[RMS 151]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów
pd=		KNR 401-12-04-01-00
ob=15
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.119
np=0

[RMS 54]
nz=0.298
np=1

[RMS 151]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
pd=		KNR 401-12-04-02-00
ob=24
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.119
np=0

[RMS 54]
nz=0.286
np=1

[RMS 151]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=Wewnętrzna instalacja c.o.

[POZYCJA]
na=Zawór regulacyjny różnicy ciśnień Honeywell Kombi-auto 5-35kPa fi 3/4"
pd=		KNR 035-02-16-01-01
ob=59
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.49
np=0

[RMS 102]
nz=1.05
np=1

[RMS 103]
nz=1.05
np=1

[RMS 104]
nz=1
np=1

[RMS 143]
nz=0.01
np=0

[POZYCJA]
na=Zawór odcinający V5001S Kombi-S HONEYWELL 3/4"
pd=		 000-00-00-00-00
ob=59
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2
np=0

[RMS 21]
nz=1
np=1

[ELEMENT 1]
na=Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku (bramy B i C) 

[ELEMENT 2]
na=Moduły Fotowoltaiczne i mikroinwertery

[POZYCJA]
na=Montaz Paneli Fotowoltaicznych o mocy 435Wp zgodnie parametrami określonymi w dokumentacji projektowej na dachu płaskim do systemowej konstrukcji wsporczej (ANALOGIA)
pd=		KNR 217-02-08-02-11
ob=40
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=5.73
np=0

[RMS 5]
nz=1
np=1

[RMS 105]
nz=0.36
np=1

[RMS 107]
nz=0.2
np=1

[RMS 143]
nz=0.16
np=0

[RMS 151]
nz=0.8
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=MONTAZ Mikroinwertera DC/AC o mocy 2,25kW zgodnie z  parametrami określonym w dokumentacji projektowej (ANALOGIA)
pd=		KNR 504-04-02-01-00
ob=8
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=15.5
np=0

[RMS 4]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Parametryzacja inwertera, komunikacja, Próby rozruchowe układu i instalacji PV (kalkulacja własna)
pd=		CEN 000-00-00-00-00
ob=8
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Akcesoria i okablowanie DC

[POZYCJA]
na=Przewód izolowany jednożyłowy LgY 6,0 wciągany do rur
pd=		KNNR N005-02-01-04-10
ob=160
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0294
np=0

[RMS 120]
nz=1.04
np=1

[RMS 151]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż końcówek kablowych MC4 6 mm2 przez zaciskanie (ANALOGIA)
pd=		KNNR N005-12-04-01-01
ob=64
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0525
np=0

[RMS 31]
nz=1
np=1

[RMS 151]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż koryt, montowane na dachu (Analogia)
pd=		KNNR N005-11-05-08-00
ob=120
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.189
np=0

[RMS 123]
nz=1
np=1

[RMS 151]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Montaż konstrukcji systemu PV

[POZYCJA]
na=Montaż konstrukcji wsporczych do 30 kg - konstrukcja balastowa - kąt 30st - montaz konstrukcji stalowo - aluminiowej pod moduły PV (ANALOGIA)
pd=		KNR 508-07-01-22-00
ob=40
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.75
np=0

[RMS 34]
nz=1
np=1

[RMS 36]
nz=1
np=1

[RMS 37]
nz=4
np=1

[RMS 70]
nz=4
np=1

[RMS 151]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż systemowej prefabrykowanej konstrukcji wsporczej - profile 40x40 pod panale fotowoltaiczne (Analogia)
pd=		KNNR N005-11-01-11-00
ob=40
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.744
np=0

[RMS 30]
nz=1
np=1

[RMS 33]
nz=1
np=1

[RMS 151]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Prace Dźwigowe (transport paneli i konstrukcji na dach)
pd=		SPR 31000
ob=5
jm=m-g	148
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 135]
nz=1
np=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacje elektryczne i okablowanie AC

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 5x4 w rurach, kanałach zamkniętych
pd=		KNNR N005-07-13-01-27
ob=68
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0947
np=0

[RMS 35]
nz=0.0361
np=1

[RMS 119]
nz=0.08
np=1

[RMS 122]
nz=1.04
np=1

[RMS 136]
nz=0.0043
np=0

[RMS 140]
nz=0.0067
np=0

[RMS 141]
nz=0.0043
np=0

[RMS 146]
nz=0.0043
np=0

[RMS 151]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 5x2,5 w rurach, kanałach zamkniętych
pd=		KNNR N005-07-13-01-26
ob=30
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0947
np=0

[RMS 35]
nz=0.0361
np=1

[RMS 119]
nz=0.08
np=1

[RMS 121]
nz=1.04
np=1

[RMS 136]
nz=0.0043
np=0

[RMS 140]
nz=0.0067
np=0

[RMS 141]
nz=0.0043
np=0

[RMS 146]
nz=0.0043
np=0

[RMS 151]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Puszka zewnętrzna hermetyczna trójnikowa IP67 (ANALOGIA)
pd=		KNNR N005-03-10-02-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.87
np=0

[RMS 110]
nz=1
np=1

[RMS 151]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Puszka zewnętrzna hermetyczna krzyżowa IP67 (ANALOGIA)
pd=		KNNR N005-03-10-03-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.09
np=0

[RMS 111]
nz=1
np=1

[RMS 151]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż końcówek kablowych AC do inwertera (ANALOGIA)
pd=		KNNR N005-12-04-01-01
ob=8
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0525
np=0

[RMS 32]
nz=1
np=1

[RMS 151]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył
pd=		KNNR N005-13-02-04-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.98
np=0

[POZYCJA]
na=Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S193 C25A
pd=		KNNR N005-04-07-02-01
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.26
np=0

[RMS 108]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Przebijanie otworu fi 100 mm dł 2,5 c w cegle
pd=		KNNR N005-12-09-08-04
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.13
np=0

[POZYCJA]
na=Podłączanie przewodów pojedyńczych do 6 mm2 pod zaciski
pd=		KNNR N005-12-03-03-00
ob=20
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0231
np=0

[POZYCJA]
na=Wyłącznik instalacji PV przy rozdzielni Głównej (ANALOGIA)
pd=		KNNR N005-04-07-04-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.34
np=0

[RMS 109]
nz=1
np=1

[ELEMENT 1]
na=Wykonanie instalacji odgromowej na dachu oraz wokół budynku

[POZYCJA]
na=Montaż zwodów poziomych FeZn fi 8 dach płaski beton papa (ANALOGIA)
pd=		WKNR W508-06-04-03-01
ob=54
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.28
np=0

[RMS 113]
nz=1.01
np=1

[RMS 125]
nz=1.04
np=1

[RMS 151]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż iglicy IO-2,5 na dachu z gotowymi kotwami
pd=		WKNR W508-06-22-05-00
ob=9
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.16
np=0

[RMS 118]
nz=1
np=1

[RMS 151]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Łączenie przez spawanie pręta fi do 10 mm2 na dachu
pd=		KNNR N005-06-11-11-00
ob=13
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.329
np=0

[RMS 150]
nz=0.164
np=0

[POZYCJA]
na=Montaż przewodu odprowadzającego z pręta FeZn fi 8, wstrzeliwanie kołków
pd=		WKNR W508-06-07-06-01
ob=60
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.324
np=0

[RMS 112]
nz=1.01
np=1

[RMS 126]
nz=1.04
np=1

[RMS 127]
nz=1.11
np=1

[RMS 128]
nz=1.11
np=1

[RMS 151]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy
pd=		KNNR N005-13-04-03-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.26
np=0

[POZYCJA]
na=Badania instalacji odgromowej pomiar następny
pd=		KNNR N005-13-04-04-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.56
np=0

[POZYCJA]
na=Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy
pd=		KNNR N005-13-04-05-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.5
np=0

[POZYCJA]
na=Badania skutecznosci zerowania pomiar następny
pd=		KNNR N005-13-04-06-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.28
np=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm (0,6*5*0,15)*2= 0,90m3
pd=		KNR 401-02-12-01-00
ob=0.9
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=13.81
np=0

[POZYCJA]
na=Zdjęcie warstwy humusu grubości do 30 cm   (5*1,0*0,3=1,5m3)
pd=		KNR 401-01-01-04-00
ob=1.5
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.23
np=0

[POZYCJA]
na=Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 1,5 m kategoria gruntu 2 (15m*0,6m*0,8m=7,2m3)
pd=		KNR 401-01-02-01-00
ob=7.2
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.06
np=0

[POZYCJA]
na=Przewód uziemiający z bednarki OC ułożony luzem (ułożenie przewodu przed budynkiem w wykopie)
pd=		KNNR N005-06-02-04-00
ob=18
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.105
np=0

[RMS 106]
nz=0.006
np=1

[RMS 114]
nz=0.02
np=1

[RMS 124]
nz=1.04
np=1

[RMS 150]
nz=0.0294
np=0

[RMS 151]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Uziom ze stali miedziowanew dł do 4,5 m metodą obrotową w gruncie kat 3
pd=		KNNR N005-06-07-03-00
ob=10
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.9
np=0

[RMS 115]
nz=3
np=1

[RMS 116]
nz=3
np=1

[RMS 117]
nz=1
np=1

[RMS 145]
nz=0.9
np=0

[RMS 151]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Uziom ze stali miedziowanej następne 1,5 m długości metodą obrotową w gruncie kat 3
pd=		KNNR N005-06-07-04-00
ob=10
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.2
np=0

[RMS 115]
nz=1
np=1

[RMS 116]
nz=1
np=1

[RMS 145]
nz=0.2
np=0

[RMS 151]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Łączenie przez spawanie pręta fi do 10 mm2 w wykopie
pd=		KNNR N005-06-11-03-00
ob=10
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.256
np=0

[RMS 150]
nz=0.128
np=0

[POZYCJA]
na=Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 3
pd=		KNR 401-01-05-02-00
ob=7.2
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.41
np=0

[POZYCJA]
na=Wyrównanie terenu do 30 cm w gruncie kategorii 3
pd=		KNR 401-01-01-06-00
ob=24
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.12
np=0

[POZYCJA]
na=Opaska betonowa szerokości 50 cm grubości 15 cm  i wierzchnią warstwą grubości 2 cm na podłożu gruntowym
pd=		KNR 401-02-13-01-00
ob=1.8
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.33
np=0

[RMS 61]
nz=0.071
np=1

[RMS 62]
nz=0.021
np=1

[RMS 64]
nz=0.123
np=1

[RMS 65]
nz=0.049
np=1

[RMS 89]
nz=0.002
np=1

[RMS 99]
nz=0.045
np=1

[RMS 147]
nz=0.24
np=0

[RMS 151]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy
pd=		KNNR N005-13-04-01-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.24
np=0

[POZYCJA]
na=Badania instalacji uziemniającej pomiar następny
pd=		KNNR N005-13-04-02-00
ob=6
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.56
np=0

