[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=SYKAL	19.9.1NET
nan=Drenaż oraz odwodnienie budynku.
opn=2	0	2
prn=2	2	2	3	2	0	5
wk=0

[STRONA TYT]
ni=Wspólnota Mieszkaniowa
ai=
nw=
aw=
nfn=PHU KAPINUS Piotr Kopinowski
afn=58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 140                        www.kapinus.pl  biuro@kapinus.pl    tel. 608744059
nb=Iz\olacja pinowa ścian piwnic bud.mieszk. wraz z robotami towarztszącymi
ab=Budynek Mieszkalny - Kategoria budynku XIII1310ul. Wrocławska 4, 58-309 Wałbrzych1310(dz. nr 55/2, 52/1 (dr); obręb 13 Piaskowa Góra)
br=BUDOWLANA
nk= Piotr Kopinowski

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=Robotnik budowlany
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0

[RMS ZEST 2]
ty=M	0
na=Piaski do betonów
id=1601099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=Piasek do nawierzchni drogowych
id=1601299 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=Pospółki
id=1602099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=Kostki drogowe rzędowe
id=1635310 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=Cement murarski 15
id=1700200 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=Cement portlandzki zwykły 35
id=1700310 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=Cementy portlandzkie z dodat 25
id=1700400 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=Krawędziaki iglaste
id=2603099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=Woda przemysłowa
id=3930000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=Słupki iglaste niekorowane fi 10-11 cm
id=3951320 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=Rury kanal (zewn) PVC-U kielich fi 110
id=5631510 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=Rury kanal (zewn) PVC-U kielich fi 160
id=5631520 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=Kineta studni PP typ 2 LP fi 315/160/160
id=5654112 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=Rura karbowana PP/PE b/kiel fi 315 L=2000
id=5654142 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=Uszczelka do rur karbowanych fi 315
id=5654148 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=Rura teleskopowa PP fi 315x375
id=5654151 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=Pokrywa żel do rury kabrowanej A15 fi 315
id=5654171 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=Kineta studni PP typ 1 fi 425/200
id=5654203 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=Rura karbowana PP b/kiel fi 425 L=2000
id=5654241 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=Uszczelka do rur karbowanych fi 425
id=5654248 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=Rura teleskopowa PP fi 425x375
id=5654251 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=Pokrywa żel A15 do rury karbowanej fi 425
id=5654272 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=Wkładka "in situ" fi 160
id=5654612 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=Zasuwa burzowa fi 160
id=6343402 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=Sznur konopny surowy
id=6831801 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=Sznur konopny smołowany
id=6831802 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 28]
ty=S	0
na=Równiarka samojezdna 100 kM
id=11612 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 29]
ty=S	0
na=Walec wibracyjny samojezdny 5 Mg
id=12312 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 30]
ty=S	0
na=Samochód dostawczy 0,9 Mg
id=39511 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 31]
ty=S	0
na=Samochód skrzyniowy do 5 Mg
id=39521 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 32]
ty=S	0
na=Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)
id=39521 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 33]
ty=S	0
na=Samochód wywrotka do 5 Mg
id=39811 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 34]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy
id=	3
jm=%	147
ce=0

[ELEMENT 1]
na=Drenaż opaskowy i odwodnienie z rynien spustowych

[POZYCJA]
na=Roboty pomiarowe - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym
pd=		KNR 201-01-20-03-00
ob=0.15
jm=km	043
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=78.6
np=0

[RMS 11]
nz=0.16
np=1

[RMS 30]
nz=4.5
np=0

[POZYCJA]
na=Wykop liniowy ujęto w kosztorysie Termomodernizacji oraz izolacji pionowej ścian fundamentowych
pd=		KNR 201-03-20-02-00
ob=0
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0
wo=	1	

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.28
np=0

[POZYCJA]
na=Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm                               
pd=		KNR 218-05-01-02-00
ob=151
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.363
np=0

[RMS 4]
nz=0.183
np=1

[RMS 34]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podsypka z gotowego kruszywa z pospółki gr 40cm                        (151m x 1m x 0,4m = 60,4m3)
pd=		KNR 201-06-10-07-00
ob=60.4
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=2.78
np=0

[RMS 4]
nz=1.271
np=1

[POZYCJA]
na=Podłoże z materiałów sypkich grub 25 cm                                 (151m x 1m = 151m2)
pd=		KNR 218-05-01-04-00
ob=151
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.575
np=0

[RMS 4]
nz=0.305
np=1

[RMS 34]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 113 łączone na wcisk w wykopie skarpowym  
pd=		WKNR W218-04-08-01-00
ob=151.4
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.334
np=0

[RMS 12]
nz=1.02
np=1

[RMS 31]
nz=0.0063
np=0

[RMS 34]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączone na wcisk w wykopie skarpowym 1m 
pd=		WKNR W218-04-08-02-00
ob=115.6
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.345
np=0

[RMS 13]
nz=1.02
np=1

[RMS 31]
nz=0.0083
np=0

[RMS 34]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Studzienka "VAWIN" fi 315 z rurą teleskopową i pokrywą 
pd=		WKNR W218-05-17-02-00
ob=9
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.42
np=0

[RMS 4]
nz=0.2
np=1

[RMS 14]
nz=1
np=1

[RMS 15]
nz=0.666
np=1

[RMS 16]
nz=2
np=1

[RMS 17]
nz=1
np=1

[RMS 18]
nz=1
np=1

[RMS 31]
nz=0.07
np=0

[RMS 34]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Studzienka "VAWIN" fi 425 z rurą teleskopową i pokrywą 
pd=		WKNR W218-05-17-02-01
ob=6
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.42
np=0

[RMS 4]
nz=0.2
np=1

[RMS 19]
nz=1
np=1

[RMS 20]
nz=0.65
np=1

[RMS 21]
nz=2
np=1

[RMS 22]
nz=1
np=1

[RMS 23]
nz=1
np=1

[RMS 32]
nz=0.07
np=0

[RMS 34]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wpięcie do istniejącej studni betonowej fi 1000 (ANALOGIA)
pd=		WKNR W218-05-24-03-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=8.15
np=0

[RMS 2]
nz=0.1
np=1

[RMS 8]
nz=0.041
np=1

[RMS 24]
nz=1
np=1

[RMS 32]
nz=1.04
np=0

[RMS 34]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zasuwa burzowa fi 160
pd=		KNR 215-02-19-03-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.7
np=0

[RMS 6]
nz=0.17
np=1

[RMS 25]
nz=1
np=1

[RMS 26]
nz=0.06
np=1

[RMS 27]
nz=0.12
np=1

[RMS 30]
nz=0.07
np=0

[RMS 34]
nz=0.2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana ręcznie
pd=		KNR 231-01-13-01-00
ob=78.8
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.8246
np=0

[RMS 7]
nz=0.02024
np=1

[RMS 9]
nz=0.0005
np=1

[RMS 10]
nz=0.024
np=1

[RMS 34]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zasyp wykopu ujęto w kosztorysie Termomodernizacji oraz izolacji pionowej ścian fundamentowych
pd=		KNR 201-03-20-02-00
ob=0
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0
wo=	1	

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.28
np=0

[POZYCJA]
na=Profilowanie i zagęszczenie podłoza równiarką kat 1-4
pd=		KNKB 006-01-01-06-01
ob=78.8
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.003
np=0

[RMS 28]
nz=0.004
np=0

[RMS 29]
nz=0.004
np=0

[POZYCJA]
na=Nawierzchnia z kostki rzędowej podsyp cement-piaskowa
pd=		KNKB 006-03-01-04-00
ob=78.8
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.451
np=0

[RMS 3]
nz=0.1132
np=1

[RMS 5]
nz=0.349
np=1

[RMS 7]
nz=0.0319
np=1

[RMS 10]
nz=0.0875
np=1

[RMS 34]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1/3
pd=		KNKB 001-03-13-01-00
ob=200
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.095
np=0

[POZYCJA]
na=Wywiezienie pozostałej ziemi z wykopów samochodami do 1,0 km (Analogia)
pd=		KNR 221-01-01-04-00
ob=120.8
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.33
np=0

[RMS 33]
nz=0.294
np=0

[POZYCJA]
na=Wywiezienie ziemi z wykopów samochodami - za dalsze 0,5 km (przyjęto 2 km)
pd=		KNR 221-01-01-05-00
ob=483.2
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 33]
nz=0.017
np=0

