[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=SYKAL	19.9.1NET
nan=Termomodernizacja budynku mieszkalnego oraz izolacja pionowa wraz z dociepleniem fundamentów.
opn=2	0	2
prn=2	2	2	3	2	0	5
wk=0

[STRONA TYT]
ni=Wspólnota Mieszkaniowa
ai=58-309 Wałbrzych
nw=
aw=
nfn=PHU KAPINUS Piotr Kopinowski
afn=58-306 Wałbrzych, ul.Wrocławska 140                                                 tel./fax (074) 84-83-609
nb=Remont elewacji z zachowaniem aktualnego wyglądu bud.mieszkalno - usługowego
ab=ul. Wrocławska 4, 58-309 Wałbrzych
br=BUDOWLANA
nk=Piotr Kopinowski

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=Robotnik budowlany
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0

[RMS ZEST 2]
ty=R	0
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=Beton zwykły C12/15 (B-15)
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=Krawędziaki iglaste kl.III
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=Parapet zewnętrzny granitowy, dł 0,36m, szer.45cm 
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=Parapet zewnętrzny granitowy, dł 0,66m, szer.45cm 
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=Parapet zewnętrzny granitowy, dł 0,76m, szer.45cm 
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=Parapet zewnętrzny granitowy, dł 1,06m, szer.45cm 
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=Piasek uziar.0-2mm
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=Płyty z granitu płomieniowanego strzegomskiego
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=Systemowe naświetlacze okienne (Kalkulacja własna)
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=cement portlandzki 35 bez dodatków
id=0000000 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=deski iglaste wymiarowe dł. 2.4-6.3 m gr. 28-45 mm kl.III
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=drewno okrągłe na stemple budowlane
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=masa uszczelniająca SUPERFLEX-10
id=0000000 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=pręty żebrowane fi 14 mm
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=siatka zbrojeniowa z włókna szklanego
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=wiertło diamentowe
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=woda
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=zaślepki z tworzywa sztucznego
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=środek gruntujący Eurolan 3K
id=0000000 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=środek gruntujący Sto-Putzgrunt
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=środek gruntujący wzmacniający podłoże
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=Blacha OC 0,55
id=1120302 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=Druty stal ciągn żarzone CZ fi 1,1-2,0
id=1120620 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=Drut stal ciągn żarzony CZ fi 3,0
id=1120634 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=Druty stalowe ciągnione żarzone CZ
id=1120699 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=Pale szalunkowe
id=1121699 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60
id=1200218 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=Spoiwo cynowo-ołowiane
id=1200299 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=Balustrady stalowe schodowe
id=1320199 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=Prefabrykaty zbrojarskie
id=1329099 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=Elektrody do stali węglowych i niskostop
id=1330299 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=Gwoździe budowlane gołe
id=1330499 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=Elektrody stalowe
id=1333099 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 42]
ty=M	0
na=Klamry ciesielskie litera U
id=1341299 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 43]
ty=M	0
na=Haki budowlane
id=1341999 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=Uchwyty do rur spustowych
id=1342999 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=Uchwyty do rynien
id=1343099 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=Kotwy rozporowe
id=1344120 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=Kwas solny techniczny
id=1411399 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn
id=1471399 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=Farby olejne do grunt og stosowania
id=1510099 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=Farby olejne nawierzch og stosowania
id=1510299 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 51]
ty=M	0
na=Masa klejowa do plytek cera.Ceresit CM11
id=1552604 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=Folia polietylenowa wytłaczana FONDALINE
id=1560151 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=Płyta styropianowa EPS 50 grub 15 cm
id=1562519 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 54]
ty=M	0
na=Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, gr. 5cm
id=1562590 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=Wkładki dystansowe z polietylenu
id=1564699 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=Dyble plastikowe
id=1565620 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=Okno z tworzyw sztucznych
id=1589010 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=Piaski do zapraw i wypraw
id=1601199 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=Pospółki do nawierzchni
id=1602199 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=Wapno hydratyzowane
id=1720299 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=Dachówka zakładkowa ciągniona
id=1820030 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 62]
ty=M	0
na=Preparat krzemionkujący Aida Kiesol
id=2305001 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 63]
ty=M	0
na=Szlam uszczelniający Aida ADS
id=2305011 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 64]
ty=M	0
na=Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT
id=2351101 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 65]
ty=M	0
na=Podkład pod tynk ATLAS CERPLAST
id=2351105 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=Zaprawa klej do styrop A
id=2351121 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 67]
ty=M	0
na=Zaprawa klej do styrop ATLAS STOPTER K20
id=2351121 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 68]
ty=M	0
na=Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20
id=2351141 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 69]
ty=M	0
na=Środek gruntujący Sto-Putzgrund
id=2351301 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 70]
ty=M	0
na=Tynk na bazie żywic Sto-SuperLit
id=2351343 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 71]
ty=M	0
na=Tynk silikatowy StoSil K (APK)
id=2351361 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 72]
ty=M	0
na=Beton żwirowy B-15
id=2370630 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 73]
ty=M	0
na=Zaprawy cementowo-wapienne
id=2380810 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 74]
ty=M	0
na=Zaprawy cementowe
id=2380820 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 75]
ty=M	0
na=Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka
id=2381811 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 76]
ty=M	0
na=Bale iglaste obrzynane kl.2
id=2600010 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 77]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2
id=2602002 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 78]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3
id=2602003 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 79]
ty=M	0
na=Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3
id=2640021 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 80]
ty=M	0
na=Drewno okrągłe na stemple nasycone
id=2647299 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 81]
ty=M	0
na=Płyty rusztow pomostowe robocze
id=2760100 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 82]
ty=M	0
na=Płyty wiórowo-cementowe
id=2790399 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 83]
ty=M	0
na=Siatki z włókna szklanego
id=3901199 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 84]
ty=M	0
na=Woda przemysłowa
id=3930000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 85]
ty=M	0
na=Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.
id=3950099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 86]
ty=M	0
na=Śruby stalowe z nakrętką i podkładką
id=6801099 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 87]
ty=M	0
na=Sznur konopny surowy
id=6831801 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 88]
ty=S	0
na=Wiertnice diament. fi do 300mm
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 89]
ty=S	0
na=rusztowania ramowe elewacyjne
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 90]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy do 5 t
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 91]
ty=S	0
na=środek transportowy
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 92]
ty=S	0
na=Koparko-spycharka
id=11111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 93]
ty=S	0
na=Równiarka samojezdna 100 kM
id=11612 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 94]
ty=S	0
na=Walec statyczny samojezdny 10 Mg
id=12113 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 95]
ty=S	0
na=Suwnica bramowa 20 Mg
id=32516 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 96]
ty=S	0
na=Tor pod suwnicę bramową
id=32611 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 97]
ty=S	0
na=Wyciąg szybowy 1,5 Mg
id=34212 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 98]
ty=S	0
na=Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg
id=34312 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 99]
ty=S	0
na=Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg
id=35111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 100]
ty=S	0
na=Środek transportowy (1)
id=39000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 101]
ty=S	0
na=Samochód skrzyniowy (1)
id=39500 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 102]
ty=S	0
na=Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)
id=39521 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 103]
ty=S	0
na=Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d
id=43211 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 104]
ty=S	0
na=Mieszarka do zapraw
id=46111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 105]
ty=S	0
na=Rusztowania rurowe pow 100 m2
id=48100 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 106]
ty=S	0
na=Spawarka wirująca 300 A
id=72111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 107]
ty=S	0
na=Podnośnik koszowy
id=99999 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 108]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy
id=	3
jm=%	147
ce=0

[ELEMENT 1]
na=Remont elewacji wraz z dociepleniem i izolacją pionową fundamentów

[ELEMENT 2]
na=Rusztowania i roboty przygotowawcze

[POZYCJA]
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m
pd=		KNKB 002-15-02-02-00
ob=1130
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.5787
np=0

[RMS 32]
nz=0.009
np=1

[RMS 43]
nz=0.012
np=1

[RMS 76]
nz=0.00002
np=1

[RMS 77]
nz=0.00018
np=1

[RMS 78]
nz=0.00002
np=1

[RMS 81]
nz=0.015
np=1

[RMS 82]
nz=0.006
np=1

[RMS 105]
nz=0.164
np=0

[RMS 108]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Czas pracy rusztowania
pd=		RUSZ 48100
ob=1459.73
jm=m-g	148
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 105]
nz=1
np=0

[POZYCJA]
na=Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
pd=		KNR AT-05 1663-01
ob=150
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.53
np=1

[RMS 20]
nz=1
np=1

[RMS 26]
nz=1
np=1

[RMS 89]
nz=0.13
np=1

[RMS 108]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
pd=		KNR AT-05 1663-04
ob=1130
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.0262
np=1

[RMS 20]
nz=0.0558
np=1

[RMS 23]
nz=1
np=1

[RMS 26]
nz=0.0558
np=1

[RMS 89]
nz=0.0062
np=1

[RMS 108]
nz=1
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zabezpieczenie stolarki folią
pd=		KNR 19-01 0832-04
ob=114
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.69
np=1

[RMS 18]
nz=1.1
np=1

[RMS 19]
nz=0.007
np=1

[RMS 108]
nz=0.04
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Demontaż anten ,urządzeń wentylacyjnych oraz pozostałych drobnych elementów
pd=		kal.indw.
ob=1
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 2]
nz=20
np=1

[POZYCJA]
na=Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow ponad 5 m2
pd=		KNR 401-07-01-06-00
ob=1000
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.41
np=0

[POZYCJA]
na=Odbicie na ścianach cokołów tynków cementowych o pow ponad 5 m2 
pd=		KNR 401-07-01-06-00
ob=130
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.41
np=0

[POZYCJA]
na=Wymiana okna PCW uchylnego 1-dzielnego pow do 0,6 m2 (0,7x0,6= 0,42m2 x2 szt = 0,84m2)
pd=		KNR 401-09-28-02-00
ob=0.84
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=5.08
np=0

[RMS 46]
nz=13
np=1

[RMS 48]
nz=0.47
np=1

[RMS 57]
nz=1
np=1

[RMS 97]
nz=0.05
np=0

[RMS 100]
nz=0.06
np=0

[RMS 108]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zbrojenie ścian zewn gotowymi element z prętów fi 8-14 (wzmocnienie  ścian w miejscu rys i spękań)
pd=		KNR 226-04-12-01-00
ob=0.1
jm=Mg	034
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=64.53
np=0

[RMS 33]
nz=6
np=1

[RMS 38]
nz=1000
np=1

[RMS 41]
nz=279
np=1

[RMS 55]
nz=3.96
np=1

[RMS 95]
nz=0.9
np=0

[RMS 96]
nz=0.9
np=0

[RMS 106]
nz=9.72
np=0

[RMS 108]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Spoinowanie murów z cegły w zbojonych miejscach rys i spękań, (ANALOGIA)
pd=		PKZ 1904-04-01-03-00
ob=6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.8
np=0

[RMS 73]
nz=0.003
np=1

[RMS 103]
nz=0.07
np=0

[RMS 108]
nz=2.7
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przygotowanie starego podłoża  oczyszczenie z luźnych kruszyn tynku i  mechaniczne zmycie 
pd=		KNR 0-23 2611-01
ob=1130
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.272
np=1

[POZYCJA]
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość do 1 km
pd=		KNR 4-01 0108-19
ob=35
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=2.13
np=1

[RMS 90]
nz=1.23
np=1

[POZYCJA]
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km (przyjęto 4km)
pd=		KNR 4-01 0108-20
ob=105
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=4
wm=4
ws=4

[RMS 90]
nz=0.04
np=1

[ELEMENT 2]
na=Elewacja

[POZYCJA]
na=Gruntowanie tynków ścian pod siatkę zbrojeniową wzmacniającą 
pd=		KNR 0-33 0124-01
ob=1172
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.083
np=1

[RMS 29]
nz=0.3
np=1

[RMS 91]
nz=0.0004
np=1

[RMS 108]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie scian z cegly plytami styropianowymi gr. 15cm (ANALOGIA)
pd=		KNR 202-26-14-02-61
ob=1172
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=3.1624
np=0

[RMS 53]
nz=1.055
np=1

[RMS 56]
nz=4.16
np=1

[RMS 64]
nz=0.2
np=1

[RMS 67]
nz=10.03
np=1

[RMS 83]
nz=1.135
np=1

[RMS 99]
nz=0.0298
np=0

[RMS 100]
nz=0.0276
np=0

[RMS 108]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie warstwy pośredniej
pd=		KNR 0-33 0124-01
ob=1172
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.083
np=1

[RMS 28]
nz=0.3
np=1

[RMS 91]
nz=0.0004
np=1

[RMS 108]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Tynki sylikatowe o strukturze baranek StoSil Ap uziarnienie 1,5 mm (jasnoszary weber HE02-ASO)
pd=		KNR 202-25-26-02-00
ob=977.6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.394
np=0

[RMS 71]
nz=2.4
np=1

[RMS 99]
nz=0.0049
np=0

[RMS 100]
nz=0.0068
np=0

[POZYCJA]
na=Tynki sylikatowe o strukturze baranek StoSil Ap uziarnienie 1,5 mm (ciemnoszary weber HE31-ASO)
pd=		KNR 202-25-26-02-00
ob=63.4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.394
np=0

[RMS 71]
nz=2.4
np=1

[RMS 99]
nz=0.0049
np=0

[RMS 100]
nz=0.0068
np=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie warstwy posredniej srodkiem grunt Sto-Putzgrunt
pd=		KNR 202-25-24-01-00
ob=131
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.083
np=0

[RMS 69]
nz=0.3
np=1

[RMS 100]
nz=0.0004
np=0

[POZYCJA]
na=Tynki z róznobarwnych kamieni Sto-Superlit uziarnienie 1,5
pd=		KNR 202-25-24-05-00
ob=131
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.428
np=0

[RMS 70]
nz=4.5
np=1

[RMS 99]
nz=0.0085
np=0

[RMS 100]
nz=0.0115
np=0

[POZYCJA]
na=Montaż zdemontowanych  drobnych elem.(wsporniki ,anteny,szafki ,klimatyzatory,reklamy itp.)
pd=		kal.inw.
ob=1
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 2]
nz=80
np=1

[POZYCJA]
na=Parapety zewnętrzne z granitu, dł. 1,06m, szer. 45cm (Analogia)
pd=		KSNR S002-12-01-07-00
ob=74
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.21
np=0

[RMS 10]
nz=1
np=1

[RMS 102]
nz=0.002
np=0

[RMS 108]
nz=5.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Parapety zewnętrzne z granitu, dł. 0,76m, szer. 45cm (Analogia)
pd=		KSNR S002-12-01-07-00
ob=6
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.21
np=0

[RMS 9]
nz=1
np=1

[RMS 102]
nz=0.002
np=0

[RMS 108]
nz=5.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Parapety zewnętrzne z granitu, dł. 0,66m, szer. 45cm (Analogia)
pd=		KSNR S002-12-01-07-00
ob=12
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.21
np=0

[RMS 8]
nz=1
np=1

[RMS 102]
nz=0.002
np=0

[RMS 108]
nz=5.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Parapety zewnętrzne z granitu, dł. 0,36m, szer. 45cm (Analogia)
pd=		KSNR S002-12-01-07-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.21
np=0

[RMS 7]
nz=1
np=1

[RMS 102]
nz=0.002
np=0

[RMS 108]
nz=5.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Obróbki blacharskie

[POZYCJA]
na=Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nadających się do użytku
pd=		KNR 401-05-35-03-00
ob=127.5
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.23
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku
pd=		KNR 401-05-35-05-00
ob=60
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.21
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku 
pd=		KNR 401-05-35-08-00
ob=75.2
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.3
np=0

[POZYCJA]
na=Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm (188m x0,4m= 75,2m2)
pd=		KNR 202-05-06-02-01
ob=75.2
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=2.1353
np=0

[RMS 30]
nz=5.75
np=1

[RMS 35]
nz=0.039
np=1

[RMS 74]
nz=0.002
np=1

[RMS 100]
nz=0.0069
np=0

[RMS 108]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rynny dachowe pólokragle (montaż rynien z demontażu)
pd=		KNR 202-05-09-03-00
ob=127.5
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.6799
np=0

[RMS 35]
nz=0.032
np=1

[RMS 45]
nz=2
np=1

[RMS 98]
nz=0.0017
np=0

[RMS 100]
nz=0.0031
np=0

[RMS 108]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż rur spustowych okrągłych (z demontażu)
pd=		KNR 401-05-27-02-00
ob=60
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.66
np=0

[RMS 36]
nz=0.04
np=1

[RMS 44]
nz=0.33
np=1

[RMS 47]
nz=0.02
np=1

[RMS 108]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wymiana uchwytów do rur spustowych
pd=		KNR 401-05-29-10-00
ob=30
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.29
np=0

[RMS 44]
nz=1
np=1

[RMS 86]
nz=0.2
np=1

[RMS 108]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej zakładkowej na zaprawie
pd=		KNR 401-05-01-03-00
ob=17
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.19
np=0

[RMS 31]
nz=0.02
np=1

[RMS 58]
nz=0.003
np=1

[RMS 60]
nz=0.002
np=1

[RMS 61]
nz=17.8
np=1

[RMS 87]
nz=0.71
np=1

[RMS 99]
nz=0.18
np=0

[RMS 104]
nz=0.01
np=0

[RMS 108]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zadaszenie nad drzwiami wejściowymi do budynku (kalkulacja własna)
pd=		CEN 000-00-00-00-00
ob=5
jm=m2	050
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[POZYCJA]
na=Wywóz złomu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (analogia)
pd=		KNR 401-01-08-09-00
ob=2
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.39
np=0

[RMS 102]
nz=0.72
np=0

[POZYCJA]
na=Podnośnik koszowy
pd=		SPR 99999
ob=20
jm=m-g	148
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 107]
nz=1
np=0

[ELEMENT 2]
na=Izolacja pionowa fundamentów 

[POZYCJA]
na=Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm ręcznie (rozebranie schodów betonowych oraz chodnika)
pd=		WKNR W401-02-12-01-00
ob=3.5
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=13.8
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie nawierzchni z betonu grub 15 cm ręcznie
pd=		KNKB 006-08-02-05-00
ob=0.4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.9005
np=0

[POZYCJA]
na=Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 3 na odkład 
pd=		KNR 201-02-15-02-00
ob=305.55
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.13843
np=0

[RMS 92]
nz=0.082
np=0

[POZYCJA]
na=Umocnienie wypraskami wykopu liniowego głęb do 3,0 m w gruncie kategorii 3-4   ((11,7+10,7+13,4+12,6+17,1+29,7+7,5+56,2=158,9) x 1m = 158,9m2)
pd=		WKNR W201-03-14-02-00
ob=158.9
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.65
np=0

[RMS 34]
nz=0.27
np=1

[RMS 42]
nz=0.12
np=1

[RMS 79]
nz=0.00108
np=1

[RMS 80]
nz=0.00093
np=1

[POZYCJA]
na=Pomosty dla pieszych nad wykopem                                         (1,5m x 0,8m = 1,2m2 x 4 = 4,8m2) 
pd=		KNR 4-01 0107-08
ob=4.8
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.52
np=1

[RMS 3]
nz=0.01
np=1

[RMS 6]
nz=0.005
np=1

[RMS 16]
nz=0.006
np=1

[RMS 108]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cokołach o powierzchni odbicia ponad 5 m2                                       
pd=		KNR 4-01 0701-05
ob=122.85
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.33
np=1

[POZYCJA]
na=Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły i kamienia  przy użyciu szczotek stalowych - z resztek ziemi i luźnych kruszyn )
pd=		KNR 4-01 0619-03
ob=428.4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.12
np=1

[POZYCJA]
na=Wiercenie otworów o głębokości 20 cm śr. do 20 mm techniką diamentową w cegle -  dla mocowania prętów spajających obrzutkę betonową na ścianach piwnicznych - zastosowano  do R wsp.zmniejszaący 0.3
pd=		KNR AT-17 0103-01
ob=244.44
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.3
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=3.7
np=1

[RMS 24]
nz=0.09
np=1

[RMS 25]
nz=0.14
np=1

[RMS 88]
nz=1.4
np=1

[RMS 108]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Obsadzenie prętów spinających ściankę betonową wyrównującą istn ściany z cegieł i kamieni
pd=		KNR 4-01 0322-01
ob=1223
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.75
np=1

[RMS 11]
nz=0.002
np=1

[RMS 14]
nz=0.00086
np=1

[RMS 22]
nz=0.36663
np=1

[RMS 25]
nz=0.001
np=1

[RMS 108]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian  
pd=		KNR 4-01 0201-07
ob=305.55
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=1.18
np=1

[RMS 5]
nz=0.05
np=1

[RMS 15]
nz=0.005
np=1

[RMS 17]
nz=0.001
np=1

[RMS 108]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ścianka gr.10 cm  z betonu C12/15 wyrównującia istniejące ściany z cegły i kamienia
pd=		KNR 4-01 0203-05
ob=31
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=6.59
np=1

[RMS 4]
nz=1.015
np=1

[RMS 108]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie     
pd=		KNR 0-29 0636-01
ob=305.55
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.068
np=1

[RMS 27]
nz=0.0686
np=1

[RMS 91]
nz=0.00009
np=1

[RMS 108]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10
pd=		KNR 0-29 0641-02
ob=305.55
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.2074
np=1

[RMS 21]
nz=4
np=1

[RMS 91]
nz=0.00347
np=1

[RMS 108]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie scian fundamentowych plytami styropianowymi XPS grub 5 cm  na zaprawie (Analogia)
pd=		KNR 202-26-12-01-60
ob=305.55
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.329
np=0

[RMS 54]
nz=1
np=1

[RMS 66]
nz=6
np=1

[RMS 99]
nz=0.0135
np=0

[RMS 100]
nz=0.01
np=0

[RMS 108]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zabezpieczenie ścian fundamentowych folią kubełkową (ANALOGIA)
pd=		WKNR W202-09-23-01-00
ob=305.55
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.213
np=0

[RMS 40]
nz=0.0072
np=1

[RMS 52]
nz=1.2
np=1

[RMS 78]
nz=0.00033
np=1

[RMS 98]
nz=0.0005
np=0

[RMS 108]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Uszczelnienie cokołu muru licowanego bez tynkowania w strefie przygruntowej 
pd=		KNR 040-01-03-01-00
ob=122.85
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.105
np=0

[RMS 62]
nz=0.15
np=1

[RMS 63]
nz=1.5
np=1

[RMS 101]
nz=0.003
np=0

[POZYCJA]
na=Wyprawa elewac ATLAS CERMIT DR 20 na ścianach                            
pd=		KNR 202-09-31-02-50
ob=122.85
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.4913
np=0

[RMS 68]
nz=3
np=1

[RMS 99]
nz=0.0064
np=0

[RMS 100]
nz=0.009
np=0

[RMS 108]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wyprawa elewac ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkł CERPLAST
pd=		KNR 202-09-31-01-50
ob=122.85
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.105
np=0

[RMS 65]
nz=0.3
np=1

[RMS 100]
nz=0.0004
np=0

[RMS 108]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m głęb do 1,5 m kat 3-4            (305,55m3-(151x0,15)m3-60,4m3-(151x0,25)m3= 184,75m3) 
pd=		KNR 201-03-20-02-00
ob=184.75
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0
wo=	1	

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.28
np=0

[POZYCJA]
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego grub 8 cm ( Opaska żwirowa od strony podwórka)
pd=		KNR 231-01-14-03-00
ob=28
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0122
np=0

[RMS 59]
nz=0.0982
np=1

[RMS 84]
nz=0.008
np=1

[RMS 93]
nz=0.0023
np=0

[RMS 94]
nz=0.0127
np=0

[RMS 108]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu
pd=		KNR 202-02-18-01-00
ob=3.5
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=24.2
np=0

[RMS 40]
nz=1
np=1

[RMS 72]
nz=1.02
np=1

[RMS 78]
nz=0.069
np=1

[RMS 85]
nz=0.006
np=1

[RMS 100]
nz=0.08
np=0

[RMS 108]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Okladziny schodów z plytek GRES 15x15 cm na zaprawie CERESIT grub 3 mm
pd=		KNR 202-28-10-01-01
ob=10
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=6.356
np=0

[RMS 12]
nz=1.05
np=1

[RMS 51]
nz=4.78
np=1

[RMS 75]
nz=0.54
np=1

[RMS 98]
nz=0.03
np=0

[RMS 100]
nz=0.04
np=0

[RMS 108]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowanych śrubami lub spawane
pd=		KNR 202-12-07-01-00
ob=5
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.91
np=0

[RMS 37]
nz=9
np=1

[RMS 39]
nz=0.06
np=1

[RMS 49]
nz=0.04
np=1

[RMS 50]
nz=0.04
np=1

[RMS 98]
nz=0.01
np=0

[RMS 100]
nz=0.01
np=0

[RMS 106]
nz=0.45
np=0

[RMS 108]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Naświetlacze okien piwnicznych (Kalkulacja własna)
pd=		 000-00-00-00-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=5
np=0

[RMS 13]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego (Kalkulacja własna)
pd=		CEN 000-00-00-00-00
ob=1
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[POZYCJA]
na=Zajęcie pasa drogowego (Kalkulacja własna)
pd=		CEN 000-00-00-00-00
ob=1
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

